Choszczno, 20 czerwca 2013 r.

PYTANIA DO TREŚCI SIWZ DLA ZADANIA PN.:

„REMONT BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHOSZCZNIE – ETAP I”

Zamawiający publikuje zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami:

**Pytanie 1:**

W załączonym na stronie internetowej zamawiającego ogłoszeniu o przetargu

nie zamieszczono części rysunkowej dokumentacji technicznej. Proszę o je zamieszczenia gdyż jest niezbędna do prawidłowej wyceny.

**Odpowiedź :**

Zamawiający zamieszcza część rysunkową projektowanych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych.

**Pytanie 2:**

W STWiOR nie ma opisu drzwi wahadłowych wewnętrznych i zewnętrznych.

**Odpowiedź :**

W zakresie zamierzenia inwestycyjnego (I etap), objętego tą procedurą przetargową, drzwi wahadłowe wewnętrzne i zewnętrzne podlegają jedynie demontażowi. Montaż ww. drzwi wahadłowych ujęta zostanie w zakresie procedury przetargowej etapu II.

**Pytanie 3:**

W przedmiarze robót nie ma pozycji dotyczących montażu skrzydeł drzwiowych (są tylko ościeżnice). Jeżeli skrzydła mają być zamontowane to proszę podać ich rodzaj z opisem i ilościami.

**Odpowiedź :**

Poniżej Zamawiający podaje rodzaj i ilość wewnętrznej stolarki drzwiowej do zamontowania, którą należy przyjąć w kosztorysie ofertowym.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj skrzydła | Wymiar( szer/wys cm ) | Ościeżnica | Kierunek otwierania | Ilość( szt ) |
| Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 z otworami wentylacyjnymi w dolnej części, fabrycznie wykończone (kolor RAL 8002 ) | 80 x 210 | Ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnętrznych  | P | 3 |
|  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne z otworami wentylacyjnymi w dolnej części, fabrycznie wykończone (kolor RAL 8002 ) | 80 x 210  | Ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnętrznych  | P  | 2 |
| Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne z otworami wentylacyjnymi w dolnej części, fabrycznie wykończone (kolor RAL 8002 ) | 90 x 210 |  Ościeżnice regulowane | L | 2 |
| Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone (kolor RAL 8002 ) | 90 x 210 | Ościeżnice regulowane  | P | 2 |
| Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone (kolor RAL 8002 ) | 90 x 210 | Ościeżnice regulowane  | L | 4 |
| Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne z okuciami, samozamykające, sprężyna wewnątrz zawiasu – P.POŻ EI-30 (kolor RAL 8002 ) | 90 x 210 | Ościeżnice drzwiowe specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoż. | L | 3 |
| Dwuskrzydłowe , płytowe wewnętrzne pełne z okuciami, jedno skrzydło samozamykające sprężyna wewnątrz zawiasu o szr. min. 90 cm drugie skrzydło stałe otwierane przy pomocy zamków pionowych ,– P.POŻ EI-30 (kolor RAL 8002 ) | 150 x 210 | Ościeżnice drzwiowe specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoż. | P(główne skrzydło) | 1 |

**Pytanie 4:**

Proszę określić, które okna są do wymiany. (4 szt. PCV i 2 szt. p.poż)

**Odpowiedź :**

Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o wym. 210 x 200 szt. 4 wymieniane winny być w pomieszczeniu czytelni (pom. 1.8), zaś okna 150 x 120 szt. 2 montowane mają być w stropodachu , po jednym nad pomieszczeniami nr 9 i 7, które pełnić będą funkcję klap dymowych.

 Z poważaniem

Dyrektor

(-) Anna Lewicka